**农安县合隆镇污水处理厂防治污染设施的**

**建设和运行情况**

农安县合隆镇污水处理厂一期工程于2015年底竣工，2016年正式运行，设计处理规模为1.5万吨/天，一期工程处理工艺为粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+水解酸化+A2O+二沉池+纤维转盘过滤+紫外消毒，运行初期由农安县合隆镇人民政府负责运行管理，2019年2月开始，由农安县合隆镇人民政府委托吉林新金尔科技有限公司负责污水厂运行，委托运行期间保证出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准。自委托第三方运行至今，污水处理厂整体运行平稳，出水水质稳定达标。二期工程于2020年4月开始施工，2021年投产使用，扩建后的合隆镇污水处理厂日处理规模达到3万吨。